管道焊口检测委托单

工程名称: 测试工程项目

检测类别号: RT-001

检测标准: GB/T 3323-2005

检测方法: RT

坡口形式: V型坡口

委托单编号: TEST001

单元名称: 工艺装置

焊接方法: GTAW+SMAW

区号: A区

检测时机: 焊后

合格级别: III

检测比例: 10%

委托人: 年月日

监理单位: 年月日

建设单位: 年月日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测批号 | 管道编号 | 单线号 | 焊口号 | 焊工号 | 焊口规格 | 焊口材质 | 备注 |
| 1 | FW-001 | / | 43 | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | 消防给水管线 |
| 2 | FW-002 | / | 167 | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | 消防给水管线 |
| 3 | FW-003 | / | 89 | 03C002 | Φ168.3×7.1 | 20# | 消防给水管线 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |