|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH/T 3543—G414 | | **管道焊口检测委托单** | | | 工程名称：内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃三期项目聚乙烯装置  单位工程名称：给排水工程 | | |
| 检测单位 | 南京英派克检测有限责任公司 | 接收人 |  | | 委托单编号 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001 | |
| 区　　号 | / | 检测时机 | 焊后 | | 检测标准 | NB/T47013.2-2015 | |
| 检测类别号 | AB | 焊接方法 | GTAW+SMAW | | 合格级别 | Ⅲ | |
| 检测方法 | RT | 坡口形式 | V | | 检测比例 | 10% | |
| 检测批号 | 管道编号 | 单线号 | 焊口号 | 焊工号 | 焊口规格 | 焊口材质 | 备注 |
| / | RT-0001 | / | HS-BGD2-2/HS-BGD2-3 | 021X | L=450×12 | Q355B |  |
| / | RT-0002 | / | HS-BGD2-2/HS-BGD2-4 | 22X | L=450×13 | Q455B |  |
| / | RT-0003 | / | HS-BGD2-2/HS-BGD2-5 | 23X | L=450×14 | Q156B |  |
| / | RT-0004 | / | HS-BGD2-2/HS-BGD2-6 | 24X | L=450×15 | Q256B |  |
|  | RT-0005 |  | HS-BGD2-2/HS-BGD2-7 | 25X | L=450×16 | Q356B |  |
|  | RT-0006 |  | HS-BGD2-2/HS-BGD2-8 | 26X | L=450×17 | Q456B |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人：  2024年　　6月　　10日 | | 监理单位：  年　　月　　日 | | | 建设单位：  年　　月　　日 | | |